|  |  |
| --- | --- |
|  | **НСМ-120.34.93****Надстройка стола-мойки** |



|  |
| --- |
| Надстройка для стола-мойки позволяет грамотно организовать сушку и хранение лабораторной посуды и приспособлений.Колбодержатели и каплеприемник обеспечивают все необходимые условия для сушки посуды, оставляя столешницу сухой и экономя рабочее пространство.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 40×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
* Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
* Слева надстройка имеет перфорированную панель, которая оснащена каплеприемником для предотвращения попадания воды, стекающей с посуды, на столешницу.
* Справа надстройка оснащена двумя металлическими полками, которые изготовлены из перфорированной стали толщиной 1 мм. Полки закрепляются на кронштейнах.
* В комплект поставки входят 25 колбодержателей, которые можно разместить на перфорированной панели в любом удобном месте. Длина каждого колбодержателя 200 мм.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 1180×340×932 |
| Масса, кг | 14 |