
|  |  |
| --- | --- |
|  | **НСТ-160.34.136**  **Надстройка стола торцевого** |



|  |
| --- |
| Надстройка для стола торцевого — это отличная возможность вертикального планирования рабочего пространства.  Она подходит для организации хранения и размещения документации, комплектующих приспособлений и других, ежедневно востребованных на рабочем месте, вещей.  Жесткая цельносварная конструкция обеспечивает надежность и позволяет расположить на надстройке все необходимые аксессуары и электрооборудование.  Возможна установка задних панелей, изготовленных из стали или перфорированного листа, который позволяет использовать надстройку для крепления посуды и инструментов.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 40×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм. * Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. * Надстройка имеет две полки, изготовленные из листового металла толщиной 1 мм. Полки закрепляются на кронштейнах. * Полки составные и имеют ребра жесткости. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 1580×340×1365 |
| Масса, кг | 22 |