|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШВДГн-311-СБ****Стойка для баллонов** |



|  |
| --- |
| Цельносварная стойка предназначена для хранения двадцати баллонов.Для удобства использования ложементы для хранения располагаются под углом в 45 градусов.Типоразмеры размещаемых баллонов:* 4 л, диаметр 140 мм;
* 5 л, диаметр 140 мм;
* 6 л, диаметр 140 мм.

5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Цельносварной каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм.
* Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
* Стойка предназначена для хранения 20 баллонов – 5 рядов по 4 баллона.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 800×760×1700 |
| Масса, кг | 35 |