|  |  |
| --- | --- |
|  | **СВ-60.40.76**  **Стол весовой низкий** |



|  |
| --- |
| За счет полированного гранита, расположенного на демпферной подложке, и цельносварного каркаса весовой противовибрационный стол обеспечивает необходимые условия при работе с весами повышенной точности.  Для расположения вспомогательного оборудования возможна поставка в комплекте с внешним столом.  Доступны различные материалы рабочих поверхностей внешнего стола.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из прямоугольного стального профиля 50×25 мм с толщиной стенки 1,5 мм на П-образных ножках. * Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. * Стол имеет цельносварную конструкцию и оснащен противовибрационным демпфером. * Столешница съемная из натурального монолитного полированного гранита толщиной 60 мм. Поверхность плиты полированная с обработанными фасками по радиусу 3 мм. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 600×640×760 |
| Допустимая распределенная нагрузка на столешницу, кг | 300 |