|  |  |
| --- | --- |
|  | **ТНД-37.55.72**  **Тумба навесная дверочная** |



|  |
| --- |
| Металлическая навесная дверочная тумба хорошо вмещает в себя вспомогательные приспособления и комплектующие.  Тумба закрепляется к каркасу лабораторного стола или вытяжного шкафа.  Возможна установка как механического, так и электронного замка.  Тумба может быть выполнена из ЛДСП.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 20×20 мм с толщиной стенки 1,2 мм. * Корпус тумбы изготовлен из стали толщиной 1 мм. * Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. * Дверка и полка выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, с кромкой ПВХ толщиной 2 мм. * Для продления срока эксплуатации тумбы, возможно изготовление дверок из металла, с использованием внешних петель. Металлические дверки заполнены материалом, который обладает высокими шумоподавляющими свойствами. Также возможно изготовление полок из металла. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 370×550×720 |