|  |  |
| --- | --- |
|  | **ТНД-53.55.55****Тумба навесная дверочная** |



|  |
| --- |
| Металлическая навесная дверочная тумба хорошо вмещает в себя вспомогательные приспособления и комплектующие.Тумба закрепляется к каркасу лабораторного стола или вытяжного шкафа.Возможна установка как механического, так и электронного замка.Тумба может быть выполнена из ЛДСП.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 20×20 мм с толщиной стенки 1,2 мм.
* Корпус тумбы изготовлен из стали толщиной 1 мм.
* Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
* Дверка и полка выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, с кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
* Для продления срока эксплуатации тумбы, возможно изготовление дверок из металла, с использованием внешних петель. Металлические дверки заполнены материалом, который обладает высокими шумоподавляющими свойствами. Также возможно изготовление полок из металла.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 535×550×557 |