|  |  |
| --- | --- |
|  | **ТПЯ-53.48.61.3****Тумба подкатная с тремя ящиками** |



|  |
| --- |
| Подкатная ящичная тумба может быть использована в качестве мобильного места для хранения или как небольшая столешница для проведения работ, не требующих большого пространства.Доступны для выбора различные материалы рабочей поверхности тумбы. Возможно исполнение с двумя или тремя ящиками.Колеса изготавливаются из полипропилена с двумя боковыми пыльниками, защищающими осевой механизм от повреждения посторонними веществами и пылью. Термоэластичный контактный слой не оставляет следов на поверхности пола. Передняя пара колес оснащена тормозом.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 20×20 мм с толщиной стенки 1,2 мм.
* Корпус тумбы и ящики изготовлен из стали толщиной 1 мм.
* Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
* Три выдвижных ящика, оснащенных телескопическими направляющими полного выдвижения.
* Поворотные колеса диаметром 50 мм, одна пара колес оснащена тормозом для фиксации тумбы.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 535×480×611 |
| Грузоподъемность на каждое колесо, кг | 27 |
| Количество ящиков, шт. | 3 |

|  |
| --- |
| **Возможные варианты изготовления** |
| **Модель** | **Материал столешницы** |
| ТПЯ-53.48.61.КРГ.3 | Керамогранит |
| ТПЯ-53.48.61.КРМ.3 | Монолитная керамика |
| ТПЯ-53.48.61.ПЛС.3 | Декоративный пластик |
| ТПЯ-53.48.61.ПЛС-ЛАБ.3 | Лабораторный пластик |
| ТПЯ-53.48.61.ЛДСП.3 | ЛДСП |
| ТПЯ-53.48.61.НРЖ.3 | Нержавеющая сталь |
| ТПЯ-53.48.61.ПЛП.3 | Полипропилен |
| ТПЯ-53.48.61.ФРД.3 | Лабораторная керамика Fridurit |
| ТПЯ-53.48.61.ДРК.3 | Композитный материал Durcon |