|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШДО-90.50.202.П**  **Шкаф для хранения одежды с перегородкой** |



|  |
| --- |
| Шкаф предназначен для хранения личной и рабочей одежды в лаборатории.  Возможно изготовление как с общим отсеком для хранения, так и с двумя раздельными отсеками.  Шкаф в своей основе имеет металлокаркас, который придает дополнительную надежность всей конструкции.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм, панели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм. * Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. * Шкаф оснащен металлическими опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола. * Вертикальная перегородка делит внутреннее пространство шкафа на два отсека. Вверху каждого отсека расположена полка для хранения головных уборов и штанга для плечиков. * Две двери выполнены из листового металла толщиной 1 мм и оснащены замком. Возможна установка электронного замка. * Дверные петли расположены вне зоны хранения. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 900×500×2025 |
| Масса, кг | 76 |