|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШДР-60.50.105****Шкаф для хранения реактивов низкий** |



|  |
| --- |
| Ни одна лаборатория не обходится без химических реактивов. Для хранения агрессивных веществ необходимы специальные шкафы, которые позволяют обеспечить требуемые условия и возможность подключения дополнительной вентиляции.Шкаф в своей основе имеет металлокаркас, который придает дополнительную надежность всей конструкции.Конструкция рассчитана на многолетнюю эксплуатацию, поэтому не содержит алюминиевых и пластиковых деталей.5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм, панели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм.
* Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской.
* Шкаф оснащен металлическими опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола.
* Для подключения к вытяжной вентиляции в верхней части шкафа имеется патрубок диаметром 100 мм.
* Конструкция шкафа обеспечивает формирование вентиляционного потока для удаления паров реактивов из всего внутреннего объема.
* Две металлические полки, три секции.
* Дверь выполнена из листового металла толщиной 1 мм.
* Дверь оснащена замком.
* Дверные петли расположены вне зоны хранения.
 |

|  |
| --- |
| **Технические характеристики** |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 600×500×1050 |
| Масса, кг | 38 |
| Диаметр вытяжного патрубка, мм | 100 |