|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШЛ-90.50.202.Л.С**  **Шкаф ЛДСП для хранения посуды и документов**  **со стеклянными дверями** |



|  |
| --- |
| Если воздействие химикатов сведено к нулю, отсутствует повышенная влажность и нет высокой статической нагрузки, то стоит рассмотреть приобретение шкафа, изготовленного из ЛДСП.  Данный выбор позволит вписаться в рамки ограниченного бюджета, не лишая себя удачного решения для хранения всего необходимого.  Возможно изготовление дверок только из ЛДСП или стекла.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас шкафа полностью изготовлен из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы покрыты кромкой из ПВХ толщиной 0,4 мм. * Шкаф оснащен опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола. * По высоте шкаф разделен вертикальной перегородкой из ЛДСП. * По длине шкаф разделена два отсека. * Каждый отсек имеет 2 полки, изготовленные из ЛДСП. * Двери верхнего отсека выполнены из стекла толщиной 4 мм. * Двери нижнего отсека выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, торцы покрыты кромкой ПВХ 2 мм, и оснащены замком. * Дверные петли расположены в области хранения. Возможна установка петель с доводчиком. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 900×500×2025 |
| Масса, кг | 79 |