|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШЛ-90.50.202**  **Шкаф для хранения посуды и документов** |



|  |
| --- |
| Помимо работы с реактивами каждая лаборатория немалую часть времени уделяет работе с документами, в результате чего накапливается большой объем бумаг, которые требуют упорядоченного хранения с возможностью быстрого доступа.  Также в работе используется большое количество посуды и вспомогательных приспособлений, которые нередко требуют хранения с ключевым доступом.  Шкаф в своей основе имеет металлокаркас, который придает дополнительную надежность всей конструкции.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 25×25 мм с толщиной стенки 1,2 мм, панели выполнены из листовой стали толщиной 1 мм. * Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. * Шкаф оснащен металлическими опорами с возможностью регулировки по высоте 0-35 мм для компенсации неровности пола. * Имеются два отделения, оборудованные двумя металлическими полками, которые делят шкаф на шесть секций. * Две нижние двери выполнены из листового металла толщиной 1 мм и оснащены замком. * Две верхние двери выполнены из стекла толщиной 4 мм. * Дверные петли расположены вне зоны хранения. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 900×500×2025 |
| Масса, кг | 95 |