
|  |  |
| --- | --- |
|  | **ТНД-ЛДСП.36.59.55**  **Тумба ЛДСП навесная дверочная** |



|  |
| --- |
| Навесная ящичная тумба из ЛДСП подходит для хранения документов и вспомогательных приспособлений.  Тумба закрепляется к каркасу лабораторного стола, имеет дверку и полку.  Возможна установка как механического, так и электронного замка.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Материал тумбы - ЛДСП с кромкой ПВХ. * Дверка и полка выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, с кромкой ПВХ толщиной 2 мм. * Конструкцией предусмотрены четыре стальных кронштейна для закрепления тумбы к металлическому каркасу стола. * Стальные кронштейны покрыты стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 365×590×557 |