|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШВ-240-Т**  **Тумба навесная для вытяжных шкафов** |



|  |
| --- |
| Тумба навесная для вытяжных шкафов предназначена для хранения вспомогательных приспособлений, посуды, реактивов, которые используются непосредственно в работе. Хранение агрессивных реагентов возможно при дополнительном оснащении тумбы полипропиленовой капсулой или поддонами, с обязательным подключением тумбы к вытяжной системе.  Тумба ШВ-240-Т состоит из двух тумб ШВ-120-Т.  Тумба может быть выполнена из ЛДСП.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 20×20 мм с толщиной стенки 1,2 мм. * Корпус тумб изготовлен из стали толщиной 1 мм. * Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. * Дверки и полки выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, с кромкой ПВХ толщиной 2 мм. * Для продления срока эксплуатации тумб, возможно изготовление дверок из металла, с использованием внешних петель. Металлические дверки заполнены материалом, который обладает высокими шумоподавляющими свойствами. Также возможно изготовление полок из металла. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры каждой тумбы Д×Г×В, мм | 970×590×720 |
| Внутренние размеры каждого отсека тумб Д×Г×В, мм | 455×550×700 |