|  |  |
| --- | --- |
|  | **ТНЯ-37.55.39.2**  **Тумба навесная с двумя ящиками** |



|  |
| --- |
| Металлическая навесная ящичная тумба подходит для хранения документов и вспомогательных приспособлений. Количество ящиков может варьироваться от одного до четырех штук.  Закрепляется к каркасу лабораторного стола или вытяжного шкафа.  Возможно изготовление комбинированных тумб, сочетающих в себе выдвижные ящики и дверки.  Тумба может быть выполнена из ЛДСП.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Каркас изготовлен из квадратного стального профиля 20×20 мм с толщиной стенки 1,2 мм. * Корпус тумбы и ящики изготовлены из стали толщиной 1 мм. * Все металлические поверхности окрашены стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. * Два выдвижных ящика, оснащенные телескопическими направляющими полного выдвижения. Направляющие крепятся к панелям с помощью вытяжных заклепок. * Фасады ящиков съемные. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 370×550×390 |
| Количество ящиков, шт. | 2 |