|  |  |
| --- | --- |
|  | **ШМД-60.50.186**  **Шкаф металлический двухсекционный** |



|  |
| --- |
| Корпусные металлические бескаркасные шкафы для одежды представляют собой металлическую конструкцию, состоящую из нескольких секций.  Подходят для хранения верхней одежды и личных вещей. Имеют модульную структуру и позволяют организовывать неограниченное количество секций.  Шкафы устойчивы к механическим повреждениям и имеют надежные врезные замки.  5 лет честных гарантийных обязательств. |

|  |
| --- |
| **Описание** |
| * Шкаф поставляется в разобранном виде с комплектом всех необходимых крепёжных элементов. * Шкаф имеет две секции. В каждом отделении присутствует полка для головного убора, перекладина для вешалки и два крючка для одежды. * В каждой двери установлено ребро жесткости и надёжный замок. Имеются вентиляционные отверстия. * Корпус шкафа покрыт стойкой эпоксиполиэфирной порошковой краской. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Технические характеристики** | |
| Габаритные размеры Д×Г×В, мм | 600×500×1860 |
| Масса брутто, кг | 33 |